**Обновление программного обеспечения датчика.**

**Для начала необходимо отключить датчик от преобразователя (программатора).**

1. Запускаем программу для обновления программного обеспечения:



1. Подключаем преобразователь интерфейса (программатор) к ПК.
2. Выбираем COM-порт, который соответствует подключенному программатору



1. Нажимаем “Open COM port”



1. Нажимаем “Open File”



1. Выбираем файл программного обеспечения



1. Нажимаем кнопку “RUN”



1. Подключаем датчик к преобразователю (программатору).
2. Дожидаемся конца процесса.